様式第８号（第９条関係）

**施　　 工　 　状　 　況 　確　 　認　 　書**

補助対象者　　　　　　　　　　　　　　　　様

設 置 場 所 室蘭市

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 検 査 項 目 | チ ェ ッ ク ポ イ ン ト |  | |
| １．流入管渠及び放流管渠の勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか。 |  | |
| ２．放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流の恐  れはないか。 |  | |
| ３．誤接合等の有無 | 生活排水が全て接続されているか。  雨水や工場排水等が流入していないか。 |  | |
| ４．枡の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な枡が  設置されているか。 |  | |
| ５．流入管渠、放流管渠及び空気  配管の変形、破損の恐れ | 管の露出等により変形破損の恐れはないか。 |  |
|  | |
| ６．嵩上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができ  るか。 |  | |
| ７．浄化槽本体の上部及びその周  辺の状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていない  か。 |  | |
| 保守点検、清掃の支障となる物が置かれていないか。 |  | |
| コンクリートスラブが打たれているか。 |  | |
| ８．漏水の有無 | 漏水が生じていないか。 |  | |
| ９．浄化槽の水平の状況 | 水平に保たれているか。 |  | |
| 10．接触材等の変形、破損、固定  の状況 | 嫌気性ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形  や破損はないか。 |  | |
| しっかり固定されているか。 |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. ばっ気装置、逆洗装置及び  汚泥移送装置の変形、破損、  固定及び稼働の状況 | 各装置に変形や破損はないか。 |  |
| しっかり固定されているか。 |  |
| 空気の出方や水流に片寄りはないか。 |  |
| 12.　消毒設備の変形、破損及び  固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか。 |  |
| しっかり固定されているか。 |  |
| 薬剤筒は傾いていないか。 |  |
| 13.　ポンプ設備（流入ポンプ及  び放流ポンプ）の設置、稼働  状況 | ポンプ枡に変形や破損はないか。 |  |
| ポンプ枡に漏水の恐れはないか。 |  |
| ポンプが２台以上設置されているか。 |  |
| 設計どおりの能力のポンプが設置されているか。 |  |
| ポンプの固定が十分行われているか。 |  |
| ポンプの取り外しが可能か。 |  |
| ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げる  恐れはないか。 |  |
| 14.　ブロワーの設置、稼働状況 | 防振対策が行われているか。 |  |
| 固定が十分行われているか。 |  |
| アースはなされているか。 |  |
| 漏電の恐れはないか。 |  |
| 上記のとおり確認したことを証します。    令和　　　年　　　月　　　日  　　　 担当浄化槽設備士名  　　（浄化槽設備士免状の交付番号） | | |